|  |
| --- |
| **DETYRA 1 :** |
| **Kuotat e niveletës prej pikes A – B :** | **Pjerrtësa e niveletës së rrugës ( i ) :**    |
| **Stacionazha prej pikes A – B :**Pika e fillimit gjithmon është:  E njëjta procedur vlenë edhe për pikat tjera për stacionazhen. |
| **Lartësa e profilit gjatësor ( h ) :** |
| **Sipërfaqja mesatare:**Mbledhja e sipërfaqës së profilit (paraardhëse + pasardhëse) (pjestu për 2 ) = Sipërfaqja mesatare. |
| **Vëllimi i masave të dheut ndërmjet profileve fqinje:** **Vëllimi i tërsishëm i masave të dheut apo (Vellimi Total):** |
| **DETYRA 2 :** |
| **Profili tërthor i rrugës për Gërmim:**  Për gërmim.    **Kanali** | **Profili tërthor i rrugës për Mbushje:**  Për mbushje.    |
| **Profili për Gërmim i Kombinuar:**       **Kanali** | **Profili për Mbushje i Kombinuar:**      |
|

|  |
| --- |
| **DETYRA 3 :** |
| gjërsia e rrugës pjerrtësia e drejtimit  pjerrtësia e kthesavegjërsia e vijës kaluse (shiritit rrugor) gjërsia e shiritave skijor (Sh.S).  |
| **PËR DREJTIM**   **( - )**  **( + )** | **PËR KTHESA**     Kusht i zgjerimit Zgjerimit Kur ka zgjerim **( - )**  Kur nuk ka zgjerim **( + )****KUOTAT E NIVELETËS** **( - )****( + )*****Vrejtje:*** E njëjta procedurë vlenë edhe për kthesat tjera. |
| Kthesat janë si në figurë  **+** **A m B** **d -** **- -** **+ +** (rreth boshtit)(rreth skajit)  |
| **LLOJI I TERENIT DHE HAPI I KOMPASIT** **Shh –** Shkalla e hartës (2500) |

 |
|  |