|  |  |
| --- | --- |
| **DETYRA 1 :** | |
| **Kuotat e niveletës prej pikes A – B :** | **Pjerrtësa e niveletës së rrugës ( i ) :** |
| **Stacionazha prej pikes A – B :**  Pika e fillimit gjithmon është:      E njëjta procedur vlenë edhe për pikat tjera për stacionazhen. |
| **Lartësa e profilit gjatësor ( h ) :** |
| **Sipërfaqja mesatare:**  Mbledhja e sipërfaqës së profilit (paraardhëse + pasardhëse) (pjestu për 2 ) = Sipërfaqja mesatare. |
| **Vëllimi i masave të dheut ndërmjet profileve fqinje:**    **Vëllimi i tërsishëm i masave të dheut apo (Vellimi Total):** |
| **DETYRA 2 :** | |
| **Profili tërthor i rrugës për Gërmim:**    Për gërmim.      **Kanali** | **Profili tërthor i rrugës për Mbushje:**    Për mbushje. |
| **Profili për Gërmim i Kombinuar:**        **Kanali** | **Profili për Mbushje i Kombinuar:** |
| |  |  | | --- | --- | | **DETYRA 3 :** | | | gjërsia e rrugës pjerrtësia e drejtimit  pjerrtësia e kthesave  gjërsia e vijës kaluse (shiritit rrugor) gjërsia e shiritave skijor (Sh.S). | | | **PËR DREJTIM**    **( - )**  **( + )** | **PËR KTHESA**      Kusht i zgjerimit  Zgjerimit  Kur ka zgjerim **( - )**  Kur nuk ka zgjerim **( + )**  **KUOTAT E NIVELETËS**  **( - )**  **( + )**  ***Vrejtje:*** E njëjta procedurë vlenë edhe për kthesat tjera. | | Kthesat janë si në figurë  **+**  **A m B**  **d -**  **- -**  **+ +**  (rreth boshtit)  (rreth skajit) | | **LLOJI I TERENIT DHE HAPI I KOMPASIT**      **Shh –** Shkalla e hartës (2500) | | | |
|  | |